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Объект «Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте», предназначенный для размещения телекоммуникационного, радиотехнического, охранного, мониторингового, измерительного и иного инженерного оборудования.

Объект представляет собой самостоятельный инфраструктурный комплекс, включающий Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте с системой светового ограждения, элемента фундамента и системой заземления.

Объект предназначен для применения государственными органами, операторами связи, службами безопасности, аварийно-спасательными службами, организациями мониторинга, транспортными, энергетическими и промышленными предприятиями.



Правообладатель технической документации и интеллектуальных прав
До момента продажи правообладателем объекта, проектной документации, инженерных расчетов, конструкторских решений и технических материалов является ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ).
После передачи права собственности на объект покупателю право собственности на объект переходит покупателю в соответствии с договором купли-продажи.
При этом исключительные права на технические решения, проектную документацию, инженерные расчеты, чертежи, спецификации и иные материалы сохраняются за ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ), если иное не предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон.
Покупатель вправе использовать переданную документацию исключительно для эксплуатации, обслуживания, ремонта и модернизации приобретенного объекта.
Использование проектной документации, инженерных расчетов, чертежей и технических решений для создания аналогичных объектов без письменного согласия ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ) не допускается.




Область применения
Объект предназначен для размещения:
· телекоммуникационного оборудования; 
· оборудования сетей передачи данных; 
· оборудования подвижной связи; 
· радиорелейного оборудования; 
· систем видеонаблюдения; 
· систем мониторинга и оповещения; 
· охранных систем; 
· оборудования МВД, МЧС и иных государственных органов; 
· метеорологических и измерительных комплексов. 

Комплектность поставки
В состав поставки входят:
1. Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте. 
2. Элемент фундамента под Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м. 
3. Система заземления. 
4. Система молниезащиты.
5. Световое ограждение. 
6. Типовой проект Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте (Том КМ).
7. Типовой проект Фундамента под Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте (Том КЖ).
8. Паспорт объекта. 

В состав поставки не входят:
· доставка; 
· монтаж; 
· проектирование места установки; 
· пусконаладочные работы; 
· эксплуатационное обслуживание. 


Основные характеристики
Производитель и страна происхождения: Опорная металлоконструкция
Поставщик: ООО «BRIG COMMUNICATIONS» (MCHJ)
Страна происхождения: Китай
	Параметр
	Характеристика

	Тип конструкции
	Многогранная трубчатая Опорная металлоконструкция переменного сечения

	Назначение
	Размещение телекоммуникационного, радиотехнического, мониторингового, охранного и иного инженерного оборудования

	Высота Опорной металлоконструкции
	30 м

	Количество секций
	3 секции (С1, С2, С3)

	Конструкция секций
	Фланцевое соединение на высокопрочных болтах

	Диаметр основания
	810 мм

	Диаметр верхней части
	350 мм

	Материал несущих элементов
	Сталь марки Q345

	Масса Опорной металлоконструкции
	Ориентировочно 5 586 кг

	Антикоррозионная защита
	Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021

	Тип крепления оборудования
	Трубостойки и площадки обслуживания

	Площадки обслуживания
	Предусмотрены на отметках около 21,0 м, 24,5 м и 28,5 м

	Монтажные окна
	Предусмотрены конструкцией

	Ходовой трап
	Предусмотрен

	Система страховки (ловитель)
	Предусмотрена

	Молниезащита
	Молниеприемник установлен на вершине Оцинкованного антенно-мачтового сооружения Н=30м

	Расчетная ветровая нагрузка
	До 0,48 кПа

	Расчетная снеговая нагрузка
	До 0,50 кПа

	Расчетная сейсмостойкость
	До 9 баллов

	Срок службы
	Не менее 25 лет

	Производитель
	Китай




Элемент фундамента под Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м
	Параметр
	Характеристика

	Наименование
	Элемент фундамента под универсальный инфраструктурный объект на базе Оцинкованного антенно-мачтового сооружения Н=30м

	Тип фундамента
	Плитный монолитный железобетонный (Приложение В)

	Назначение
	Восприятие вертикальных, горизонтальных, ветровых и сейсмических нагрузок от Оцинкованного антенно-мачтового сооружения Н=30м и размещаемого оборудования

	Конструктивное исполнение
	Согласно рабочему проекту и инженерно-геологическим условиям площадки

	Материал
	Металл. Для основных несущих элементов опоры принята сталь марки Q345. Для остальных элементов конструкций принята марка стали Q245.


	Класс бетона
	Согласно проектной документации B25 (заливается при установке, не входит в комплект поставки). 

	Армирование
	Пространственный арматурный каркас согласно проекту

	Закладные элементы
	Анкерная группа для крепления Опорной металлоконструкции

	Анкерные болты
	Высокопрочные анкерные элементы согласно проекту

	Количество анкеров
	Согласно проектной документации

	Узел крепления Опорной металлоконструкции
	Фланцевое соединение с анкерной группой

	Защита от коррозии
	Предусмотрена проектом, в том числе и гидроизоляция

	Расчетная ветровая нагрузка
	0,48 кПа

	Расчетная снеговая нагрузка
	0,5 кПа, тип местности В

	Расчетная сейсмостойкость
	9 баллов

	Расчетный срок службы
	Не менее 25 лет

	Соответствие нормативам
	В соответствии с действующими строительными нормами Республики Узбекистан, в том числе: КМК2.01.03-19, КМК 2.01.07-96, КМК2.01.01-94, КМК 3.03.01-98





Компоненты СООРУЖЕНИЯ

Система заземления и молниезащиты
В состав входят:
· контур защитного заземления; 
· молниеприемник; 
· токоотводы; 
· элементы подключения оборудования к системе заземления. 
Исполнение:
В соответствии с действующими строительными нормами Республики Узбекистан, в том числе: ШНК 2.08.02.-09, КМК 3.03.01.-98, КМК 3.03.02.-98, КМК 2.03.11-96, КМК 2.03.05-2013, ГОСТ 12.3.016-87

Световое ограждение
В состав входят:
· водонепроницаемый плафон IP65; 
· крепление для установки на опорной металлоконструкции;
· кабель питания; 
· элементы подключения оборудования к системе заземления. 
Назначение:
Обеспечение безопасности при ночных полетах и полетах при плохой видимости и должно быть предусмотрено на всех объектах. 
Исполнение:
В соответствии с действующими строительными нормами Республики Узбекистан, в том числе: (АП РУЗ-150).



ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Копия лицензии № АА 0006809
2. Копия лицензии № АА 0007562
3. Копия лицензии МВД № 1554
4. Копия разрешения № 947619
5. Копия лицензии № 389801
6. Копия лицензии № 416373
7. Полный комплект проектной, конструкторской и расчетной документации передается покупателю после заключения договора.
8. Скан-копия Заключения «Проверочного расчета несущей способности Опорной металлоконструкции (Шифр 55/25-1-ПР)». 

 
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 25 лет с даты передачи покупателю, если иное не предусмотрено договором.

Идентификация изделия
Формат серийного номера:
BRIG-ОАМС-30-ПСД/N-21
где 
BRIG – разработчик 
ОАМС – объект Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте
30 – высота Опорной металлоконструкции 
ПСД/N-21 – тип фундамента




Чертеж общего вида и фото готового объекта Оцинкованное антенно-мачтовое сооружение Н=30м в комплекте
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